**Załącznik nr 1a**

**Przedmiot zamówienia w przetargu: „Dostawa mebli, sprzętów i naczyń kuchennych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach”.**

**Koszt całkowity należy obliczyć mnożąc koszt jednostkowy – odpowiednio netto i brutto – razy ilość przewidzianych jednostek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj planowanego wyposażenia** | **Liczbajednostek** | **Kosztjednostkowy****netto(w zł)** | **Koszt****jednostkowy****brutto****(w zł)** | **Rodzaj miary** | **Koszt całkowity****netto(w zł)** | **Koszt całkowity****brutto****(w zł)** |
|  | **CZĘŚĆ I** |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne – „wilk”Napęd maszyny wieloczynnościowej dostosowany do pracy z różnymi przystawkami. Przeznaczony do obróbki mechanicznej żywności w placówkach zbiorowego żywienia.Napięcie zasilania 400 VMoc 1,1 kWObr./min. 170 obr/ minSzerokość 26,0 cmGłębokość 47,0 cmWysokość 40,0 cmStojak przesuwny dopasowany do proponowanego napędu | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 1a. | Przystawki z zestawem tarcz rozdrabniających warzywa dopasowane do zaproponowanego w pkt.1 napędu urządzenia wielofunkcyjnego. Przystawka służy do rozdrabniania wszelkiego rodzaju jarzyn surowych. Zastosowanie odpowiedniej tarczy pozwala na uzyskanie żądanego rozdrobnienia. Przystawka wykonana z polerowanego aluminium z elementami ze stali nierdzewnej.W zestawie 7 tarcz:tarcza z tarką drobnątarcza z tarką średniątarcza z tarką zgrubnątarcza z nożem sierpowym do plastrów 2 mmtarcza do tarcia ziemniaków i buraków ćwikłowychtarcza z nożem nastawnym do plastrów 0-8 mmtarcza do beleczek 6x6 mm | 1 |  |  | komplet |  |  |
| 2 | Bemar jezdny ze stali nierdzewnej, podgrzewany elektryczny, jednokomorowy 3GN. Parametry: Wysokość - H: 850 mmGłębokość - D: 600 mmSzerokość - W: 1205 mmMoc elektryczna: 3.0 kWMateriał wykonania: stal nierdzewnaKonstrukcja: spawanaIlość komór: 1 sztPozostałe parametry: centralne sterowanie temperatury w komorze, bemar wodny, zawór spustowy, maksymalna głębokość pojemników GN 3x 1/1 200 mm,zasilanie 230 V, skrętne kółka;obudowa kółka - stal nierdzewna | 1 |  |  | zestaw |  |  |
| 3 | Zestaw pojemników GN ze stali nierdzewnej z pokrywkami, różne rozmiary i głębokości.Pojemniki GN ze stali nierdzewnej do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40 do 300 stopni Celsjusza. Do stosowania m.in. w bemarach, piecach konwekcyjno-parowych, piekarnikach, szafach chłodniczych oraz mroźniczych. Można myć w zmywarkach.Parametry:Głębokość 200 mm, 1/1 – 3 szt., ½ - 4 szt. , 1/3 – 5 szt., 2/3 – 2 szt., ¼ - 3 szt., 1/6 – 2 szt.;Pokrywki - 1/1 – 3 szt., ½ - 4 szt. , 1/3 – 5 szt., 2/3 – 2 szt., ¼ - 3 szt., 1/6 – 2 szt.; | 1 |  |  | zestaw |  |  |
| 4 | Obieraczka elektryczna do ziemniakówOpis urządzenia:Obudowa ze stali nierdzewnejwsad: 15 kgWydajność: od 200 do 300 kg na godzinęOdpowiednia do obierania ziemniaków, marchwi, rzepy, czy innych twardych warzywCzas obierania: 2-3 minutyProsta i trwała konstrukcjaŁatwa w obsłudze i czyszczeniuTarcza i boki wewnątrz pokryte materiałem ściernymPrzyłącze wodyNóżki wyposażone w gumowe stopkiUrządzenie posiada Certyfikat CEParametry techniczne:Wymiary: 460x460x820 mmMoc: 0,75 kWZasilanie: 230VWaga: 53 kg | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | Wyciskarka do warzyw i owoców, tłocząca sok na zimno, separująca sok i wytłoczyny, wolnoobrotowa, przystosowana do pracy ciągłej bez ograniczenia czasu pracy, otwór wsadowy umożliwiający załadowanie całych owoców – powyżej 5 cm, z funkcją przepłukiwania „na biegu” umożliwiającą oczyszczenie sit podczas pracy, 50-80 obrotów na minutęSilnik o mocy nie mniej niż 150W, Przeznaczona do użytku komercyjnego i w zbiorowym żywieniuElementy wykonane ze stali oraz tworzyw wolnych od bisfenoli | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej).- Chłodzenie wymuszone z agregatem górnym.- Filtr przeciwpyłkowy.- Grubość izolacji 60 mm.- Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat.- Agregat chłodniczy.- Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory.- Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek.- Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi.- 4 kółka, w tym 2 z hamulcem.- W zestawie 6 półek GN 2/1.- Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C.- Klasa klimatyczna: 4.- Czynnik chłodzący: R134A (400 g)Wymiary: DŁUGOŚĆ: 1314 mmSZEROKOŚĆ: 845 mmWYSOKOŚĆ: 2130 mmPOJEMNOŚĆ: 1260 lMOC CAŁKOWITA: 0.39 kWNAPIĘCIE: 230 V | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | Zamrażarka skrzyniowa energooszczędna A+, Wymiary: długość - 1100do1200 mm/szerokość – 650do700 mm/wysokość: 800 do 850 mm; pojemność między 250 a 300 litrówZamrażarka skrzyniowa o wzmocnionej konstrukcji, z drzwiami uchylnymi; konstrukcja metalowa, malowana proszkowo.Chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem, kompresor umieszczony pod komorą, Izolacja z pianki o grubości 70 mmCyfrowy wyświetlacz, ręczny regulator temperaturyZakres temperatury: -26°C/-18°C; Klasa klimatyczna: SN-T Czynnik chłodniczy: R600a 1 kosz w zestawie pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 8 | Lodówka do przechowywania próbek żywności z kompletem pojemnikówOpis:- kompaktowa budowa- cichy agregat- 2 półki w komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami- na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe)- w komplecie do chłodziarki załączonych jest dziewięć kaset (każda oznaczona) z ośmioma pojemnikami o pojemności 220 ml w każdej z nich- automatyczne odszranianieparametry techniczne:Wysokość - H: 840 mmGłębokość - D: 510 mmSzerokość - W: 470 mmNapięcie - U: 230 VPojemność - V: 95 lMoc elektryczna: 0.105 kWTemperatura min.: -8 °CKarta gwarancyjna: takTemperatura max.: 8 °CLinia chłodnictwa: białe | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 9 | Blender ręczny gastronomiczny z końcówką 500 mm - mikser ręcznyUrządzenie przeznaczone jest do profesjonalnego użytku w restauracjach, lodziarniach oraz barach. Mikser przeznaczony do przygotowywania sosów, farszów, majonezu, mieszanek lodowych oraz zup kremów.Napęd: Silnik wentylowanyObudowa z ergonomicznym uchwytem z wytrzymałego tworzywa- Prędkość: 4000 - 16000 obr./minNapęd posiada możliwość pracy ze zmienną prędkościąRamię:Wykonane ze stali nierdzewnej dopasowane do napędu o długości 500 mm, zakończone ostrzami | 1 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. I** |  |  |
|  | **CZĘŚĆ II** |
| 1 | Stół przyścienny z basenem dwukomorowym, stal nierdzewnaStół z basenem dwukomorowym 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami. Wysokość komory 400 mm. | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, 800x600x1800 mm | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 3 | Stół nierdzewny przyścienny z blokiem 2 szuflad, drzwi suwane, stal nierdzewnaStół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi i blokiem 2 szuflad, ze stali AISI-304, o wymiarach 1200x600x850 mm | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 4 | Stół nierdzewny przyścienny z blokiem 3 szufladStół przyścienny z blokiem trzech szuflad 1100x700x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 150 mm. Blok szuflad z lewej strony. | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | Szafki nierdzewne wiszące z drzwiami suwanymi i półkąDŁUGOŚĆ: 800 mmSZEROKOŚĆ: 300 mmWYSOKOŚĆ: 600 mmILOŚĆ PÓŁEK: 1 szt. | 4 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | Szafki nierdzewne wiszące z drzwiami otwieranymi i półkąSzafka wisząca 600x300x600 mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana. Przestawna półka. Drzwi skrzydłowe. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m kw.DŁUGOŚĆ: 600 mmSZEROKOŚĆ: 300 mmWYSOKOŚĆ: 600 mmILOŚĆ PÓŁEK: 1 szt.ILOŚĆ DRZWI: 2 szt. | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | Umywalka zabudowana z wyłącznikiem czasowymOpis:komora zabudowana z trzech stronwymiary komory 345x248 mmw komplecie: wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wodyParametry techniczne:Wymiary (mm): 400x400x240Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. II** |  |  |
|  | **CZĘŚĆ III** |
| 1 | Patelnia do naleśników z powłoką teflonowąprofesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium,pokryte powłoką tytanową z powierzchnią nieprzywierającąrączka patelni wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, nie nagrzewa siędzięki zastosowaniu warstwy indukcyjnej na spodzie, patelnia łączy w sobie zalety gotowania indukcyjnego z doskonałymi właściwościami cieplnymi naczyń aluminiowychmożna myć w zmywarkachWysokość 20 mmŚrednica 320 mm | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | Szatkownica – mandolina do warzyw z kompletem wymiennych ostrzy.Mandolina ze stali nierdzewnej ze specjalnie powlekanymi, składanymi nóżkami zapobiegającymi ślizganiu się urządzenia, maksymalna grubość plastrów – 10 mm• Posiada dwa ostrza (gładkie i ząbkowane) i cztery wymienne: 2 mm, 4 mm, 7 mm i 10 mm• Ergonomiczny ręczny dociskaczWymiary:DŁUGOŚĆ: 390 mmSZEROKOŚĆ: 105 mmWYSOKOŚĆ: 240 mm | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 3 | Zestaw patelni stalowych o wymiarach 200, 280 i 360 mm z rączką, wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, dostosowana do wszystkich typów kuchniParametry:a) 200 mmGrubość ścianek od 0,6 do 1 mmDno grubości 6 mmWymiary (cm): 20 x 5Pojemność (l): 1,6b)280 mmGrubość ścianek od 0,6 do 1 mmDno grubości 6 mmWymiary (cm): 28 x 6Pojemność (l): 3,7c) 360 mmWysokość - H: 65 mmŚrednica: 360 mmMycie w zmywarce: takPrzystosowane do kuchni indukcyjnej: takPrzystosowane do kuchni elektryczej: takPrzystosowane do kuchni gazowej: takPrzystosowane do kuchni ceramicznej: takMateriał wykonania: stal nierdzewnaOpis:technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepłakapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję | 3 |  |  | komplet |  |  |
| 4 | Zastawa stołowa – talerze płytkie 24 cm, okrągłePrzeznaczona do użytku w gastronomiiŚREDNICA: 240 mmMATERIAŁ: porcelanaKOLOR: biały, bez ozdóbWykonane z porcelany pozbawionej toksycznych składników (np. ołowiu i kadmu), wzmocnione brzegi chroniące przed wyszczerbieniami, możliwość na zastosowanie w piecach konwekcyjno-parowych czy kuchenkach mikrofalowych. Porcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.Talerze oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | Zastawa stołowa – miski małe (0,4-0,5 l), okrągłePrzeznaczone do użytku w gastronomii, porcelana biała, pozbawiona toksycznych składnikówWYSOKOŚĆ: 66 mmŚREDNICA: 125 mmPOJEMNOŚĆ: 0.40 – 0,50 lMATERIAŁ: porcelanaKOLOR: biały, bez ozdóbPorcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych Miski oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | Zastawa stołowa talerze małe 17-20 cm, okrągłePrzeznaczona do użytku w gastronomii, porcelana pozbawiona toksycznych składnikówŚREDNICA: 170 - 200 mmMATERIAŁ: porcelanaKOLOR: biały, bez ozdóbWykonane z porcelany pozbawionej toksycznych składników (np. ołowiu i kadmu), wzmocnione brzegi chroniące przed wyszczerbieniami, możliwość na zastosowanie w piecach konwekcyjno-parowych czy kuchenkach mikrofalowych. Porcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.Talerze oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | Salaterka szklana 10-13 cmSalaterka (miska szklana) o średnicy 100 – 130 mm, 0,31 l, okrągła, przezroczysta bez zdobień, gładkaZe szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznejSalaterki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 90 |  |  | sztuka |  |  |
| 8 | kubki luminarc, szkło białe, 250 ml Proste, w kształcie walca, z uszkiemMateriał: Szkło hartowane (można myć w zmywarce)Wymiary:Pojemność - 250 mlWysokość - 9 cmKubki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 120 |  |  | sztuka |  |  |
| 9 | Filiżanka szklana od 150 do 170 ml (pojedynczo lub w komplecie równej liczby) przezroczysta bez zdobień, gładkaZe szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznejFiliżanki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  |  sztuka |  |  |
| 10 | Komplet dziecięcy, 3 elementowy (talerzyk płaski, miseczka, kubeczek) dekorowane naczynia stołoweKomplet śniadaniowy dla dzieci wykonany z wysokiej jakości porcelany, a następnie pomalowany w pełni bezpieczną i nieszkodliwą farbą. Naczynia zdobione wizerunkami bohaterów bajek dziecięcych lub sympatycznych zwierzątekKomplet nadaje się do użytkowania w kuchence mikrofalowej oraz w zmywarce. Komplet składa się z:1x talerzyk 19 cm1x miseczka 250 ml1x kubeczek 210 ml | 50 |  |  | komplet |  |  |
| 11 | Waza na zupę z pokrywą, ze stali nierdzewnej, 2,5-3,5 litra, z uchwytamiWaza stalowa na zupę wyposażona w pokrywę z wycięciem na chochlę oraz chochlę.Cechy produktu:Wykonana jest ze stali nierdzewnej, posiada:pokrywkę z wycięciem na chochlę,W zestawie chochla 118 ml.Wysokość 130 mmŚrednica 245 mmPojemność 2.7 lMycie w zmywarce Tak | 10 |  |  | sztuka |  |  |
| 12 | Zestaw sztućców – łyżeczka mała, łyżka, widelczyk, widelec, nóż - dla 120 osób zestaw na 120 gości = 120 noży, 120 widelców, 120 widelczyków do ciasta, 120 łyżek i 120 łyżeczek do kawy, produkt hipoalergiczny bez dodatku niklu – wykonane ze stali nierdzewnej z 18% domieszką chromu, co daje większą odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczneProsta stylistyka, kolor srebrnyŁatwe czyszczenie – nadają się do mycia w zmywarcew zestawie funkcjonalny organizer z przegródkami | 120 |  |  | zestaw |  |  |
| 13 | Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką z dwoma uchwytami, Garnek w całości wykonany ze stali nierdzewnej• Pojemność: 32 litry• Średnica: 400 mm; wysokość 260• Posiada nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty• Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję• Garnek przystosowany jest do użytkowania na kuchenkach gazowych, elektrycznych i indukcyjnych• Pokrywa do garnka w komplecie• Można myć w zmywarce | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 14 | Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką z dwoma uchwytami, 62-64 litrówwykonany ze stali nierdzewnej• Kapsułowe dno wielowarstwowe• wzmocnione uchwyty• Nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty• Pokrywka w komplecie• Można myć w zmywarce• Można używać do wszystkich typów kuchenekWYSOKOŚĆ: 320 mmŚREDNICA: 500 mmPOJEMNOŚĆ: 62.80 l | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 15 | Wanna okrągła ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami, 16 litrów, 400 mm• Wanna z satynowanej stali nierdzewnej 18/10 na podstawie• Z dwoma ruchomymi uchwytamiWYSOKOŚĆ: 170 mmŚREDNICA: 400 mmPOJEMNOŚĆ: 16 l | 3 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. III** |  |  |
|  | **CZĘŚĆ IV** |
| 1 | Stoły do jadalniSkładany stół prostokątny wieloosobowy z metalową podstawąStabilna podstawa zrobiona została z metalu malowanego proszkowo w kolorze aluminium. Stelaż stołu składanego wykonany z rury okrągłej fi 28 mm Blat o grubości 1,8 cm wykonany jest z płyty melaminowej w uniwersalnym kolorze buk, wykończonej obrzeżem 2 mm.Cechy produkturewelacyjny składany stół cateringowy,blat z płyty melaminowej o barwie buku,podstawa z metalu malowanego proszkowo na kolor aluminium lub czarny,możliwość przechowywania stołu jeden na drugim,Wymiarywysokość - 72,5 cm,szerokość - 80 cm,długość - 180 cm. | 11 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | Krzesła do jadalnikrzesłem na metalowej, chromowanej ramie w kolorze srebrnym. Posiada elastyczne plastikowe siedzisko i oparcie ułatwiające utrzymanie czystości. Stopki niebrudzące i chroniące przed zarysowaniem podłogiGłębokość mebla:45 cmSzerokość mebla:41 cmWysokość mebla:80 cmKolor korpusu: niebieskiWysokość siedziska:39 cmSzerokość siedziska:41 cmGłębokość siedziska:45 cm | 66 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. IV** |  |  |