**Załącznik nr 1a**

**Przedmiot zamówienia w przetargu: „Dostawa mebli, sprzętów i naczyń kuchennych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach”.**

**Koszt całkowity należy obliczyć mnożąc koszt jednostkowy – odpowiednio netto i brutto – razy ilość przewidzianych jednostek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Rodzaj planowanego wyposażenia** | **Liczba jednostek** | **Koszt jednostkowy**  **netto (w zł)** | **Koszt**  **jednostkowy**  **brutto**  **(w zł)** | **Rodzaj miary** | **Koszt całkowity**  **netto (w zł)** | **Koszt całkowity**  **brutto**  **(w zł)** |
|  | **CZĘŚĆ I** | | | | | | | |
| 1 | | Urządzenie wielofunkcyjne – „wilk”  Napęd maszyny wieloczynnościowej dostosowany do pracy z różnymi przystawkami. Przeznaczony do obróbki mechanicznej żywności w placówkach zbiorowego żywienia.  Napięcie zasilania 400 V  Moc 1,1 kW  Obr./min. 170 obr/ min  Szerokość 26,0 cm  Głębokość 47,0 cm  Wysokość 40,0 cm  Stojak przesuwny dopasowany do proponowanego napędu | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 1a. | | Przystawki z zestawem tarcz rozdrabniających warzywa dopasowane do zaproponowanego w pkt.1 napędu urządzenia wielofunkcyjnego. Przystawka służy do rozdrabniania wszelkiego rodzaju jarzyn surowych. Zastosowanie odpowiedniej tarczy pozwala na uzyskanie żądanego rozdrobnienia. Przystawka wykonana z polerowanego aluminium z elementami ze stali nierdzewnej.  W zestawie 7 tarcz:  tarcza z tarką drobną  tarcza z tarką średnią  tarcza z tarką zgrubną  tarcza z nożem sierpowym do plastrów 2 mm  tarcza do tarcia ziemniaków i buraków ćwikłowych  tarcza z nożem nastawnym do plastrów 0-8 mm  tarcza do beleczek 6x6 mm | 1 |  |  | komplet |  |  |
| 2 | | Bemar jezdny ze stali nierdzewnej, podgrzewany elektryczny, jednokomorowy 3GN. Parametry: Wysokość - H: 850 mm  Głębokość - D: 600 mm  Szerokość - W: 1205 mm  Moc elektryczna: 3.0 kW  Materiał wykonania: stal nierdzewna  Konstrukcja: spawana  Ilość komór: 1 szt  Pozostałe parametry: centralne sterowanie temperatury w komorze, bemar wodny, zawór spustowy, maksymalna głębokość pojemników GN 3x 1/1 200 mm,  zasilanie 230 V, skrętne kółka;  obudowa kółka - stal nierdzewna | 1 |  |  | zestaw |  |  |
| 3 | | Zestaw pojemników GN ze stali nierdzewnej z pokrywkami, różne rozmiary i głębokości.  Pojemniki GN ze stali nierdzewnej do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40 do 300 stopni Celsjusza. Do stosowania m.in. w bemarach, piecach konwekcyjno-parowych, piekarnikach, szafach chłodniczych oraz mroźniczych. Można myć w zmywarkach.  Parametry:  Głębokość 200 mm, 1/1 – 3 szt., ½ - 4 szt. , 1/3 – 5 szt., 2/3 – 2 szt., ¼ - 3 szt., 1/6 – 2 szt.;  Pokrywki - 1/1 – 3 szt., ½ - 4 szt. , 1/3 – 5 szt., 2/3 – 2 szt., ¼ - 3 szt., 1/6 – 2 szt.; | 1 |  |  | zestaw |  |  |
| 4 | | Obieraczka elektryczna do ziemniaków  Opis urządzenia:  Obudowa ze stali nierdzewnej  wsad: 15 kg  Wydajność: od 200 do 300 kg na godzinę  Odpowiednia do obierania ziemniaków, marchwi, rzepy, czy innych twardych warzyw  Czas obierania: 2-3 minuty  Prosta i trwała konstrukcja  Łatwa w obsłudze i czyszczeniu  Tarcza i boki wewnątrz pokryte materiałem ściernym  Przyłącze wody  Nóżki wyposażone w gumowe stopki  Urządzenie posiada Certyfikat CE  Parametry techniczne:  Wymiary: 460x460x820 mm  Moc: 0,75 kW  Zasilanie: 230V  Waga: 53 kg | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | | Wyciskarka do warzyw i owoców, tłocząca sok na zimno, separująca sok i wytłoczyny, wolnoobrotowa, przystosowana do pracy ciągłej bez ograniczenia czasu pracy, otwór wsadowy umożliwiający załadowanie całych owoców – powyżej 5 cm, z funkcją przepłukiwania „na biegu” umożliwiającą oczyszczenie sit podczas pracy, 50-80 obrotów na minutę  Silnik o mocy nie mniej niż 150W,  Przeznaczona do użytku komercyjnego i w zbiorowym żywieniu  Elementy wykonane ze stali oraz tworzyw wolnych od bisfenoli | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | | Szafa chłodnicza dwudrzwiowa,  Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej).  - Chłodzenie wymuszone z agregatem górnym.  - Filtr przeciwpyłkowy.  - Grubość izolacji 60 mm.  - Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat.  - Agregat chłodniczy.  - Komora w standardzie GN 2/1, oświetlenie komory.  - Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek.  - Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi.  - 4 kółka, w tym 2 z hamulcem.  - W zestawie 6 półek GN 2/1.  - Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C.  - Klasa klimatyczna: 4.  - Czynnik chłodzący: R134A (400 g)  Wymiary:  DŁUGOŚĆ: 1314 mm  SZEROKOŚĆ: 845 mm  WYSOKOŚĆ: 2130 mm  POJEMNOŚĆ: 1260 l  MOC CAŁKOWITA: 0.39 kW  NAPIĘCIE: 230 V | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | | Zamrażarka skrzyniowa energooszczędna A+,  Wymiary: długość - 1100do1200 mm/szerokość – 650do700 mm/wysokość: 800 do 850 mm; pojemność między 250 a 300 litrów  Zamrażarka skrzyniowa o wzmocnionej konstrukcji, z drzwiami uchylnymi; konstrukcja metalowa, malowana proszkowo.  Chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem, kompresor umieszczony pod komorą, Izolacja z pianki o grubości 70 mm  Cyfrowy wyświetlacz, ręczny regulator temperatury  Zakres temperatury: -26°C/-18°C; Klasa klimatyczna: SN-T  Czynnik chłodniczy: R600a  1 kosz w zestawie pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 8 | | Lodówka do przechowywania próbek żywności z kompletem pojemników  Opis:  - kompaktowa budowa  - cichy agregat  - 2 półki w komplecie oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami  - na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek  - urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe)  - w komplecie do chłodziarki załączonych jest dziewięć kaset (każda oznaczona) z ośmioma pojemnikami o pojemności 220 ml w każdej z nich  - automatyczne odszranianie  parametry techniczne:  Wysokość - H: 840 mm  Głębokość - D: 510 mm  Szerokość - W: 470 mm  Napięcie - U: 230 V  Pojemność - V: 95 l  Moc elektryczna: 0.105 kW  Temperatura min.: -8 °C  Karta gwarancyjna: tak  Temperatura max.: 8 °C  Linia chłodnictwa: białe | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 9 | | Blender ręczny gastronomiczny z końcówką 500 mm - mikser ręczny  Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnego użytku w restauracjach, lodziarniach oraz barach. Mikser przeznaczony do przygotowywania sosów, farszów, majonezu, mieszanek lodowych oraz zup kremów.  Napęd:  Silnik wentylowany  Obudowa z ergonomicznym uchwytem z wytrzymałego tworzywa  - Prędkość: 4000 - 16000 obr./min  Napęd posiada możliwość pracy ze zmienną prędkością  Ramię:  Wykonane ze stali nierdzewnej dopasowane do napędu o długości 500 mm, zakończone ostrzami | 1 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. I** | | | | | |  |  |
|  | **CZĘŚĆ II** | | | | | | | |
| 1 | | Stół przyścienny z basenem dwukomorowym, stal nierdzewna  Stół z basenem dwukomorowym 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami. Wysokość komory 400 mm. | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | | Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej, 800x600x1800 mm | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 3 | | Stół nierdzewny przyścienny z blokiem 2 szuflad, drzwi suwane, stal nierdzewna  Stół przyścienny z szafką z drzwiami suwanymi i blokiem 2 szuflad, ze stali AISI-304, o wymiarach 1200x600x850 mm | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 4 | | Stół nierdzewny przyścienny z blokiem 3 szuflad  Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 1100x700x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 150 mm. Blok szuflad z lewej strony. | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | | Szafki nierdzewne wiszące z drzwiami suwanymi i półką  DŁUGOŚĆ: 800 mm  SZEROKOŚĆ: 300 mm  WYSOKOŚĆ: 600 mm  ILOŚĆ PÓŁEK: 1 szt. | 4 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | | Szafki nierdzewne wiszące z drzwiami otwieranymi i półką  Szafka wisząca 600x300x600 mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana. Przestawna półka. Drzwi skrzydłowe. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m kw.  DŁUGOŚĆ: 600 mm  SZEROKOŚĆ: 300 mm  WYSOKOŚĆ: 600 mm  ILOŚĆ PÓŁEK: 1 szt.  ILOŚĆ DRZWI: 2 szt. | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | | Umywalka zabudowana z wyłącznikiem czasowym  Opis:  komora zabudowana z trzech stron  wymiary komory 345x248 mm  w komplecie: wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wody  Parametry techniczne:  Wymiary (mm): 400x400x240  Materiał wykonania: stal nierdzewna | 1 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. II** | | | | | |  |  |
|  | **CZĘŚĆ III** | | | | | | | |
| 1 | | Patelnia do naleśników z powłoką teflonową  profesjonalne patelnie wykonane z twardego odlewu aluminium,  pokryte powłoką tytanową z powierzchnią nieprzywierającą  rączka patelni wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, nie nagrzewa się  dzięki zastosowaniu warstwy indukcyjnej na spodzie, patelnia łączy w sobie zalety gotowania indukcyjnego z doskonałymi właściwościami cieplnymi naczyń aluminiowych  można myć w zmywarkach  Wysokość 20 mm  Średnica 320 mm | 3 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | | Szatkownica – mandolina do warzyw z kompletem wymiennych ostrzy.  Mandolina ze stali nierdzewnej ze specjalnie powlekanymi, składanymi nóżkami zapobiegającymi ślizganiu się urządzenia, maksymalna grubość plastrów – 10 mm  • Posiada dwa ostrza (gładkie i ząbkowane) i cztery wymienne: 2 mm, 4 mm, 7 mm i 10 mm  • Ergonomiczny ręczny dociskacz  Wymiary:  DŁUGOŚĆ: 390 mm  SZEROKOŚĆ: 105 mm  WYSOKOŚĆ: 240 mm | 1 |  |  | sztuka |  |  |
| 3 | | Zestaw patelni stalowych o wymiarach 200, 280 i 360 mm z rączką, wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, dostosowana do wszystkich typów kuchni  Parametry:  a) 200 mm  Grubość ścianek od 0,6 do 1 mm  Dno grubości 6 mm  Wymiary (cm): 20 x 5  Pojemność (l): 1,6  b)280 mm  Grubość ścianek od 0,6 do 1 mm  Dno grubości 6 mm  Wymiary (cm): 28 x 6  Pojemność (l): 3,7  c) 360 mm  Wysokość - H: 65 mm  Średnica: 360 mm  Mycie w zmywarce: tak  Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak  Przystosowane do kuchni elektryczej: tak  Przystosowane do kuchni gazowej: tak  Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak  Materiał wykonania: stal nierdzewna  Opis:  technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła  kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję | 3 |  |  | komplet |  |  |
| 4 | | Zastawa stołowa – talerze płytkie 24 cm, okrągłe  Przeznaczona do użytku w gastronomii  ŚREDNICA: 240 mm  MATERIAŁ: porcelana  KOLOR: biały, bez ozdób  Wykonane z porcelany pozbawionej toksycznych składników (np. ołowiu i kadmu), wzmocnione brzegi chroniące przed wyszczerbieniami, możliwość na zastosowanie w piecach konwekcyjno-parowych czy kuchenkach mikrofalowych.  Porcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.  Talerze oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 5 | | Zastawa stołowa – miski małe (0,4-0,5 l), okrągłe  Przeznaczone do użytku w gastronomii, porcelana biała, pozbawiona toksycznych składników  WYSOKOŚĆ: 66 mm  ŚREDNICA: 125 mm  POJEMNOŚĆ: 0.40 – 0,50 l  MATERIAŁ: porcelana  KOLOR: biały, bez ozdób  Porcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych  Miski oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 6 | | Zastawa stołowa talerze małe 17-20 cm, okrągłe  Przeznaczona do użytku w gastronomii, porcelana pozbawiona toksycznych składników  ŚREDNICA: 170 - 200 mm  MATERIAŁ: porcelana  KOLOR: biały, bez ozdób  Wykonane z porcelany pozbawionej toksycznych składników (np. ołowiu i kadmu), wzmocnione brzegi chroniące przed wyszczerbieniami, możliwość na zastosowanie w piecach konwekcyjno-parowych czy kuchenkach mikrofalowych.  Porcelana nadaje się do mycia w zmywarkach gastronomicznych.  Talerze oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 7 | | Salaterka szklana 10-13 cm  Salaterka (miska szklana) o średnicy 100 – 130 mm, 0,31 l, okrągła, przezroczysta bez zdobień, gładka  Ze szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej  Salaterki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 90 |  |  | sztuka |  |  |
| 8 | | kubki luminarc, szkło białe, 250 ml  Proste, w kształcie walca, z uszkiem  Materiał: Szkło hartowane (można myć w zmywarce)  Wymiary:  Pojemność - 250 ml  Wysokość - 9 cm  Kubki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 120 |  |  | sztuka |  |  |
| 9 | | Filiżanka szklana od 150 do 170 ml (pojedynczo lub w komplecie równej liczby)  przezroczysta bez zdobień, gładka  Ze szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej  Filiżanki oferowane mogą być pojedynczo lub w kompletach dających łącznie wskazaną ilość | 60 |  |  | sztuka |  |  |
| 10 | | Komplet dziecięcy, 3 elementowy (talerzyk płaski, miseczka, kubeczek) dekorowane naczynia stołowe  Komplet śniadaniowy dla dzieci wykonany z wysokiej jakości porcelany, a następnie pomalowany w pełni bezpieczną i nieszkodliwą farbą. Naczynia zdobione wizerunkami bohaterów bajek dziecięcych lub sympatycznych zwierzątek  Komplet nadaje się do użytkowania w kuchence mikrofalowej oraz w zmywarce.  Komplet składa się z:  1x talerzyk 19 cm  1x miseczka 250 ml  1x kubeczek 210 ml | 50 |  |  | komplet |  |  |
| 11 | | Waza na zupę z pokrywą, ze stali nierdzewnej, 2,5-3,5 litra, z uchwytami  Waza stalowa na zupę wyposażona w pokrywę z wycięciem na chochlę oraz chochlę.  Cechy produktu:  Wykonana jest ze stali nierdzewnej, posiada:  pokrywkę z wycięciem na chochlę,  W zestawie chochla 118 ml.  Wysokość 130 mm  Średnica 245 mm  Pojemność 2.7 l  Mycie w zmywarce Tak | 10 |  |  | sztuka |  |  |
| 12 | | Zestaw sztućców – łyżeczka mała, łyżka, widelczyk, widelec, nóż - dla 120 osób  zestaw na 120 gości = 120 noży, 120 widelców, 120 widelczyków do ciasta, 120 łyżek i 120 łyżeczek do kawy,  produkt hipoalergiczny bez dodatku niklu – wykonane ze stali nierdzewnej z 18% domieszką chromu, co daje większą odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne  Prosta stylistyka, kolor srebrny  Łatwe czyszczenie – nadają się do mycia w zmywarce  w zestawie funkcjonalny organizer z przegródkami | 120 |  |  | zestaw |  |  |
| 13 | | Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką z dwoma uchwytami,  Garnek w całości wykonany ze stali nierdzewnej  • Pojemność: 32 litry  • Średnica: 400 mm; wysokość 260  • Posiada nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty  • Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję  • Garnek przystosowany jest do użytkowania na kuchenkach gazowych, elektrycznych i indukcyjnych  • Pokrywa do garnka w komplecie  • Można myć w zmywarce | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 14 | | Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką z dwoma uchwytami, 62-64 litrów  wykonany ze stali nierdzewnej  • Kapsułowe dno wielowarstwowe  • wzmocnione uchwyty  • Nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty  • Pokrywka w komplecie  • Można myć w zmywarce  • Można używać do wszystkich typów kuchenek  WYSOKOŚĆ: 320 mm  ŚREDNICA: 500 mm  POJEMNOŚĆ: 62.80 l | 2 |  |  | sztuka |  |  |
| 15 | | Wanna okrągła ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami, 16 litrów, 400 mm  • Wanna z satynowanej stali nierdzewnej 18/10 na podstawie  • Z dwoma ruchomymi uchwytami  WYSOKOŚĆ: 170 mm  ŚREDNICA: 400 mm  POJEMNOŚĆ: 16 l | 3 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. III** | | | | | |  |  |
|  | **CZĘŚĆ IV** | | | | | | | |
| 1 | | Stoły do jadalni  Składany stół prostokątny wieloosobowy z metalową podstawą  Stabilna podstawa zrobiona została z metalu malowanego proszkowo w kolorze aluminium. Stelaż stołu składanego wykonany z rury okrągłej fi 28 mm Blat o grubości 1,8 cm wykonany jest z płyty melaminowej w uniwersalnym kolorze buk, wykończonej obrzeżem 2 mm.  Cechy produktu  rewelacyjny składany stół cateringowy,  blat z płyty melaminowej o barwie buku,  podstawa z metalu malowanego proszkowo na kolor aluminium lub czarny,  możliwość przechowywania stołu jeden na drugim,  Wymiary  wysokość - 72,5 cm,  szerokość - 80 cm,  długość - 180 cm. | 11 |  |  | sztuka |  |  |
| 2 | | Krzesła do jadalni  krzesłem na metalowej, chromowanej ramie w kolorze srebrnym. Posiada elastyczne plastikowe siedzisko i oparcie ułatwiające utrzymanie czystości. Stopki niebrudzące i chroniące przed zarysowaniem podłogi  Głębokość mebla:45 cm  Szerokość mebla:41 cm  Wysokość mebla:80 cm  Kolor korpusu: niebieski  Wysokość siedziska:39 cm  Szerokość siedziska:41 cm  Głębokość siedziska:45 cm | 66 |  |  | sztuka |  |  |
|  | **RAZEM CZ. IV** | | | | | |  |  |